**Assignment 8**

Cho 1 mảng:

uint\_8 Frame[FRAME\_LENGTH] /\* FRAME\_LENGTH có giá trị tử 1-> 8 \*/

Frame chứa các signal là các chuỗi bít liên tiếp có các thuộc tính là **offset** chỉ vị trí bắt đầu của signal trong Frame và **size** là kích thước của signal theo bit. **Offset** có thể có các giá trị từ 0 đến 63. **Size** có thể có các giá trị 1🡪16, 24, 32, 40, 48, 56 or 64 bits.

Viết chương trình in ra các MACRO set và clear các giá trị của signal.